Утверждены
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от___________ №______

ТРЕБОВАНИЯ
К РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
 РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
 РЕЕСТРА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Требования к регистрации объектов в государственном  реестре опасных производственных объектов и ведению государственного  реестра опасных производственных объектов (далее - Требования) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1977, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752) (далее – Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560) и от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544).
2. Настоящие Требования устанавливают порядок регистрации объектов 
в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - государственный реестр), включающей проверку правильности осуществления идентификации опасных производственных объектов, а также порядок формирования и ведения государственного реестра.
3. Настоящие Требования обязательны для выполнения всеми юридическими лицами вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют эксплуатацию опасных производственных объектов на правах собственности или ином законном праве, устанавливающем их юридическую ответственность, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права (далее – эксплуатирующая организация).
Настоящие Требования являются обязательными для исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 3 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 (далее – федеральные органы исполнительной власти), и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом»), осуществляющими регистрацию подведомственных опасных производственных объектов в государственном реестре и ведение отдельных ведомственных разделов государственного реестра в части подведомственных объектов.
4. Государственный реестр, представляющий собой единую систематизированную базу данных, состоит из территориальных и ведомственных разделов, содержащих сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующих организациях, а также данные об исключенных опасных производственных объектах из государственного реестра и архив.
Ведение государственного реестра и его территориальных разделов осуществляет Ростехнадзор.
Ведомственные разделы государственного реестра ведут федеральные органы исполнительной власти и Госкорпорация «Росатом», которым 
в установленном порядке предоставлено право регистрации подведомственных опасных производственных объектов.
5. Регистрация опасных производственных объектов 
в государственном реестре осуществляется с целью их учета и присвоения им класса опасности.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

6. Отнесение объектов к опасным производственным объектам осуществляется эксплуатирующей организацией на основании проведенной их идентификации в соответствии с настоящими Требованиями.
7. При осуществлении идентификации эксплуатирующей организацией должны быть выявлены все признаки опасности на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а также учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности, позволяющие отнести такой объект к категории опасных производственных объектов.
При осуществлении идентификации на объектах использования атомной энергии площадки размещения производств, технологических процессов и оборудования, требования безопасной эксплуатации которых установлены федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, не рассматриваются и как опасный производственный объект не идентифицируются, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.
8. При проведении идентификации эксплуатирующая организация осуществляет анализ:
проектной документации (документации) объекта, с учетом внесения изменений (при их наличии);
обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случае его разработки);
декларации промышленной безопасности (в случае ее разработки);
технологических регламентов;
генерального плана расположения зданий и сооружений;
сведений о применяемых технологиях основных и вспомогательных производств;
спецификации установленного оборудования;
документации на технические устройства, используемые на объекте;
данных о количестве опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на объекте.
9. На основании данных, полученных в ходе идентификации объекта, 
а также проведенного анализа, указанного в пункте 8 настоящих Требований, эксплуатирующая организация оформляет сведения, характеризующие опасный производственный объект (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
10. Класс опасности опасного производственного объекта устанавливается на основании требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, в том числе требований приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с учетом результатов проведенной идентификации. 
11. При проведении идентификации необходимо учитывать, что опасным производственным объектом считается не отдельный механизм, техническое устройство или емкость с опасным веществом, а предприятие или его цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
12. По результатам идентификации эксплуатирующая организация присваивает опасному производственному объекту наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 2 к настоящим Требованиям с учетом особенностей идентификации, установленных данным приложением. 
Наименование опасному производственному объекту присваивается с учетом признака опасности, наиболее характеризующего отраслевую принадлежность и (или) деятельность на объекте.
13. Правильность проведенной идентификации, а также правильность присвоения наименования и класса опасности опасному производственному объекту проверяется при осуществлении его регистрации в государственном реестре на основании данных, представленных эксплуатирующей организацией.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ

14. При регистрации опасных производственных объектов производится занесение сведений об объектах и эксплуатирующих их организациях в государственный реестр, присвоение регистрационных номеров таким объектам, а также выдача свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре (далее – свидетельство о регистрации), в соответствии с формой, приведенной в приложении № 3 к настоящим Требованиям. 
Регистрация опасных производственных объектов осуществляется Ростехнадзором (федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом») (далее – регистрирующий орган) по месту нахождения эксплуатирующей их организации.
15. Для регистрации объекта в государственном реестре организация, эксплуатирующая этот объект, не позднее 10 рабочих дней со дня начала 
его эксплуатации представляет в регистрирующий орган на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление с приложением к нему следующих документов, необходимых для формирования и ведения государственного реестра:
1) сведения, характеризующие каждый опасный производственный объект (в 2 экземплярах), оформленные согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям, подписанные руководителем юридического лица либо его уполномоченным представителем, индивидуальным предпринимателем либо его уполномоченным представителем и заверенные печатью (в случае наличия) или подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью 
в случае представления сведений в форме электронного документа;
2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании опасного производственного объекта, в том числе земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается опасный производственный объект (для объектов недвижимости), права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются реквизиты документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании таких земельных участков, зданий, строений и сооружений);
3) обоснование безопасности опасного производственного объекта с указанием реквизитов положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (в случаях, установленных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
4) текстовая часть подраздела «Технологические решения» проектной документации (документации) на опасные производственные объекты капитального строительства (реквизиты заключения соответствующей экспертизы; 
5) ранее выданное свидетельство о регистрации либо акт о его утрате, составленный комиссией эксплуатирующей организации в произвольной форме (в случае, если на момент обращения государственном реестре содержатся сведения о ранее зарегистрированных опасных производственных объектах, эксплуатируемых заявителем).
При смене владельца объекта, такой объект первоначально регистрируется в составе опасных производственных объектов нового владельца, а затем вышеуказанный объект исключается из состава опасных производственных объектов прежнего владельца.
16. При осуществлении регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре регистрирующий орган в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней:
1) проверяет представленные в соответствии с пунктом 15 настоящих Требований документы на полноту и достоверность их заполнения, достоверность содержащихся в них сведений, а также ведомственную принадлежность объекта; 
2) проверяет полноту и правильность проведенной идентификации опасного производственного объекта, наличие признаков опасности у опасного производственного объекта, а также соответствие класса его опасности требованиям, установленным приложениями 1, 2 к Федеральному закону 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
3) вносит сведения об объекте и эксплуатирующей его организации 
в государственный реестр, присваивает ему регистрационный номер, заполняет пункт 7 сведений, характеризующих опасный производственный объект, подписывает их и заверяет печатью, а также выдает свидетельство 
о регистрации и 1 экземпляр сведений, характеризующих опасный производственный объект.
17. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре (внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, исключение опасных производственных объектов из государственного реестра, предоставление сведений о зарегистрированных в государственном реестре объектах) осуществляется в соответствии с административными регламентами регистрирующих органов с учетом настоящих Требований.
18. При осуществлении регистрации опасного производственного объекта, сведения о котором относятся к государственной тайне, в государственный реестр не вносятся данные о месте нахождения такого объекта, а также об эксплуатирующей его организации. 
19. Каждому объекту, зарегистрированному в государственном реестре, присваивается регистрационный номер, который является идентификатором регистрирующего органа, эксплуатирующей его организации и самого объекта.
20. Регистрационный номер состоит из трех групп знаков, разделенных тире (дефисом), и имеет вид ХХХ-ХХХХХ-ХХХХ. 
В первой группе знаков первый знак (символ кириллицы) идентифицирует регистрирующий орган в порядке его включения в перечень регистрирующих органов, установленный пунктом 3 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371, (символы кириллицы для регистрирующих органов приведены в приложении № 4 к настоящим Требованиям).
Два последних знака в первой группе идентифицируют территориальный орган регистрирующего органа в соответствии с нумерацией, установленной соответствующим регистрирующим органом. При отсутствии у регистрирующего органа территориальных органов, осуществляющих регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре, первая группа знаков после соответствующего символа кириллицы содержит цифры «00».
Вторая группа знаков является цифровой и содержит число от 00001 
до 99999, идентифицирующее эксплуатирующую организацию, в порядке выдачи ей свидетельства о регистрации.
Третья группа знаков также является цифровой и содержит число 
от 0001 до 9999, указывающее на порядковый номер опасного производственного объекта, зарегистрированного эксплуатирующей организацией.
21. При внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, вследствие изменившихся сведений об опасном производственном объекте и (или) об эксплуатирующей организации (кроме случаев реорганизации) идентификаторы эксплуатирующей организации и этого объекта в регистрационном номере, а также дата регистрации объекта 
в государственном реестре, внесенные в сведения, характеризующие опасный производственный объект, и в свидетельство о регистрации, остаются неизменными. 
22. При внесении изменений в государственный реестр, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со сменой эксплуатирующей организации, такому объекту присваивается иной регистрационный номер (соответствующий новому владельцу).
23. В случае, когда перечень зарегистрированных объектов не помещается на листе бланка свидетельства о регистрации, он оформляется приложением к свидетельству о регистрации, о чем на свидетельстве 
о регистрации делается соответствующая запись. Листы приложения 
к свидетельству о регистрации нумеруются, последний лист заверяется подписью и печатью регистрирующего органа. 
24. Перечень объектов в свидетельстве о регистрации и его приложении приводится со сквозной нумерацией. 
25. Регистрационные номера исключенных опасных производственных объектов (ранее зарегистрированных) или отправленных в архив банка данных государственного реестра больше не используются для вновь регистрируемых объектов в государственном реестре.
26. В случае утраты эксплуатирующей организацией свидетельства                   о регистрации, выданного регистрирующим органом, на основании                                  ее заявления в срок, не превышающий 8 (восьми) рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления, регистрирующим органом выдается дубликат свидетельства о регистрации с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу.
27. При наличии в свидетельстве о регистрации опечаток и (или) ошибок регистрирующий орган на основании заявления эксплуатирующей организации с указанием причин переоформления, с приложением ранее выданного свидетельства о регистрации либо акта о его утрате, в срок, не превышающий 
8 (восьми) рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления, выдает переоформленное свидетельство о регистрации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ
И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

28. В государственный реестр регистрирующим органом вносятся изменения в следующих случаях:
1) изменение состава опасного производственного объекта – например, увеличении (уменьшении) количества опасного вещества, изменении количественного и качественного состава технического устройства (замена оборудования или реконструкция, использование на опасном производственном объекте новых (дополнительных) технических устройств), изменении технологического процесса, изменении признаков или класса опасности опасного производственного объекта;
2) изменение адреса места нахождения опасного производственного объекта; 
3) изменение сведений об эксплуатирующей организации, собственнике опасного производственного объекта и/или сведений, указанных эксплуатирующей организацией в заявлении о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.
29. Внесение в государственный реестр изменений, указанных в подпункте 1 пункта 28 настоящих требований, осуществляется в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления эксплуатирующей организации и документов, подтверждающих наличие оснований для внесения изменений.
Внесение в государственный реестр изменений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 28 настоящих требований, осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления эксплуатирующей организации и документов, подтверждающих наличие оснований для внесения изменений.
30. При внесении в государственный реестр изменений в сведения об опасном производственном объекте и/или эксплуатирующей организации (его собственнике) регистрационный номер и дата регистрации, присвоенные такому объекту в государственном реестре, не изменяются. 
Регистрационные номера вновь зарегистрированным в государственном реестре опасным производственным объектам присваиваются с учетом ранее зарегистрированных опасных производственных объектов эксплуатирующей организации – заявителя.
31. Для исключения опасного производственного объекта 
из государственного реестра в случае его ликвидации или вывода 
из эксплуатации, утраты им признаков опасности, указанных в приложении 1 
к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации изменения критериев отнесения объектов категории опасных производственных объектов или требований 
к идентификации опасного производственного объекта эксплуатирующая организация представляет в регистрирующий орган заявление с указанием причины исключения опасного производственного объекта 
из государственного реестра, ранее выданное свидетельство о регистрации либо акт о его утрате, составленный комиссией эксплуатирующей организации 
в произвольной форме, а также копии документов (по каждому конкретному случаю), подтверждающих: 
1) ликвидацию объекта или вывод его из эксплуатации;
2) утрату объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 
к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В случае, если исключение опасного производственного объекта 
из государственного реестра осуществляется в связи с изменениями критериев отнесения объектов к категории опасных производственных объектов или требований к идентификации опасного производственного объекта, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, копии документов, указанных в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта не представляются.
В случае, если при проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностным лицом регистрирующего органа устанавливается, что у ранее зарегистрированного опасного производственного объекта отсутствуют признаки опасности, установленные приложением 1 к Федеральному закону  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также эксплуатирующая организация такого объекта, согласно сведениям, полученным из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ликвидирована (физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), регистрирующий орган осуществляет действия по исключению сведений о таком объекте из государственного реестра опасных производственных объектов. 
32. Регистрирующие органы при ведении государственного реестра:
1) руководствуются едиными методологическими и программно-технологическими принципами;
2) осуществляют актуализацию информации, содержащейся в ведомственных разделах государственного реестра; 
3) обеспечивают сохранность информации, содержащейся в государственном реестре; 
4) предоставляют заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в установленном порядке 
и объеме информацию о зарегистрированных в ведомственном разделе государственного реестра опасных производственных объектах 
и эксплуатирующих организациях в форме выписки.
33. Предоставление информации заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления производится на основании их мотивированного заявления, в виде выписок из государственного реестра, содержащих сведения о наименованиях опасных производственных объектов, их количестве, признаках и классе опасности.
34. Хранение представленных эксплуатирующей организацией документов осуществляется в специально оборудованном помещении - архиве регистрирующего органа.
Пакет документов, представленный эксплуатирующей организацией для регистрации опасных производственных объектов, сведения о которых относятся к государственной тайне, должен храниться в помещении, специально предназначенном для хранения таких документов.

Приложение № 1 к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Требований 
к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов»
от «____» ________ 2016 г.

Сведения, характеризующие опасный производственный объект
	
(наименование эксплуатирующей организации)	
Адрес места нахождения организации в соответствии с ее учредительными документами_____________________________________________________________________

1.	Опасный производственный объект
1.1. Полное наименование опасного производственного объекта  		
1.2. Место нахождения (адрес) опасного производственного объекта                           		
1.3. Код общероссийского классификатора территорий места нахождения опасного производственного объекта (ОКТМО)		

2. Признаки опасности опасного производственного объекта и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком «V» признаки опасности опасного производственного объекта)
2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:		
а)	пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)		
б)	воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия		
в)	иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля		
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров		
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, 
сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более		
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых 
и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых		
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию 		

3. Класс опасности опасного производственного объекта и его числовое обозначение
(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
3.1. Опасный производственный объект чрезвычайно высокой опасности	I класс	
		
3.2. Опасный производственный объект высокой опасности	II класс	
		
3.3. Опасный производственный объект средней опасности	III класс	
		
3.4. Опасный производственный объект низкой опасности	IV класс	

4.  Классификация опасных производственных объектов: 
(отметить в правом поле знаком «V»)
4.1. Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа 
и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2  к  Федеральному закону  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.2.  Опасные производственные объекты газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.3. Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 5
приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.4.  Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.5.  Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.6.  Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.7. Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 9 
приложения 2 к Федеральному закону  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		
4.8.  Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:		
на землях особо охраняемых природных территорий		
на континентальном шельфе Российской Федерации		
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации		
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности		
5. Виды  деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации опасных производственных объектов 
(отметить в правом поле знаком "V" лицензируемые виды деятельности)
5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 		
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения		

6. Эксплуатирующая организация (в  соответствии  с  учредительными документами)

6.1. Должность руководителя         		
6.2. Ф.И.О. руководителя    		
6.3. Подпись руководителя 		
6.4. Дата подписания руководителем  		
                                                                           М.П.

7. Реквизиты опасного производственного объекта и регистрирующего органа
7.1. Регистрационный номер  		
7.2. Дата регистрации         		
7.3. Дата перерегистрации		
7.4. Сведения о регистрирующем органе   	 	
7.5. Полное наименование		
7.6. Должность  руководителя            		
7.7. Ф.И.О. руководителя		
7.8. Подпись руководителя            		
7.9. Дата подписания руководителем           		
                                                                       М.П.                                       М.П.

____________________
Приложение № 1
к сведениям, характеризующим опасный производственный объект
Сведения о составе опасного производственного объекта ________________________________________________________________
(наименование опасного производственного объекта)
№ 
п/п	Наименование
площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав опасного производственного объекта 1	Информация об основных технических устройствах, применяемых в составе конкретного предприятия 
или его цеха, участка, площадки, а также иных производственных объектов, зданиях и сооружениях, 
входящих в состав ОПО, указанного в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
			
		Наименование, тип, марка, 
модель (при наличии),
регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений 
и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету 
в регистрирующем органе),
заводской № (в случае наличия)2	Проектные (эксплуатационные) характеристики3 
	Дата изготовления, 
дата ввода 
в эксплуатацию	

Числовое обозначение признака опасности4	

__________________
1 Указываются конкретные наименования производственных площадок, участков, цехов, зданий и сооружений организации, учитываемых в составе опасного производственного объекта.
2 Указывается наименование (марка), количество технических устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на этих площадках, 
их заводской номер (при наличии), регистрационный или учетный номер (для подъемных сооружений 
и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе).
3 Указываются характеристики технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте, а также объем резервуаров или емкостей, регламентирующих количество опасного вещества, производительность в сутки.
4 Указываются числовые коды признаков опасности, выявленных при идентификации, то есть это может быть как один признак опасности (если у объекта нет других признаков), так и несколько признаков, например в случае наличия на объекте опасных веществ и оборудования, работающего под избыточным давлением, грузоподъемных механизмов, в соответствии с подпунктами 2.1  - 2.6 сведений, характеризующих опасный производственный объект.

Приложение № 2
к сведениям, характеризующим опасный производственный объект
Сведения об опасных веществах на опасном производственном объекте _________________________________________________________
                                                                                                                                    			   (наименование опасного производственного объекта)
№
п/п	Наименование опасного вещества	Количество, т	На опасном производственном объекте получаются,  используются,  перерабатываются,  образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
(нужное указать)

	Воспламеняющиеся газы	Горючие жидкости, т	Токсичные вещества, т	Высокотоксичные 
вещества, т	Окисляющие вещества, т	Взрывчатые вещества, т	Вещества,  опасные для окружающей среды, т	
					На складах и базах	В технологическом процессе	Транспортируемые
по магистральным  трубопроводам						

		Всего:1											
		Всего с учетом ОПО:2											
«_____________________________________________» имеет границы _____м
(наименование опасного производственного объекта)
Площадь объекта в условных границах составляет ________ га (кв. м).
Примечание:
Данная форма для опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.
1 Указывается суммарное количество одного вида опасных веществ, обращаемых на каждом ОПО.
2 В случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида 
В случае если несколько опасных производственных объектов расположены на расстоянии менее 500 м друг от друга, в таблицу отдельными строками заносятся сведения о количестве опасного вещества одного вида, обращаемого на каждом из таких ОПО, и указывается суммарное количество опасных веществ, обращаемых на каждом из таких объектов.
___________________
Примечания 

Сведения, характеризующие опасный производственный объект (далее – ОПО), - это документ, который заполняется эксплуатирующей организацией для каждого ОПО, содержит сведения о наименовании заявителя, признаках опасности и классе опасности ОПО, данные учредительных документов организации.
 Сведения, характеризующие ОПО, заполняются на основании анализа документов, приведенных в пункте 8 Требований, результатов проведенной идентификации  и иных документов.
В графе «Наименование заявителя» указывается полное или сокращённое наименование заявителя /фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя.
В графе «Адрес места нахождения организации в соответствии с ее учредительными документами» указывается место нахождения эксплуатирующей организации 
(административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома 
(корпуса, строения)) согласно учредительным документам, для индивидуального предпринимателя адрес места жительства на основании записи в паспорте.
В разделе 1 «Опасный производственный объект» и разделе 6 «Эксплуатирующая организация»:  
В графе 1.1 «Полное наименование объекта» вносится его полное наименование, при этом в скобках указывается цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО эксплуатирующей организацией в соответствии с установленными требованиями присвоения наименований ОПО при регистрации в государственном реестре ОПО.
В графе 1.2 «Место нахождения (адрес) ОПО»  соответственно указывается адрес фактического места нахождения объекта (код субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры (офиса).
При регистрации ОПО, на которых применяются технические устройства, место работы которых может меняться (например, передвижные котельные установки, самоходные грузоподъемные механизмы), в сведениях, характеризующих ОПО, в качестве места нахождения ОПО указывается адрес места нахождения эксплуатирующей организации либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя на основании записи в паспорте.
В графе 1.3 «Код территории места нахождения ОПО  по ОКТМО» указывается код общероссийского классификатора территорий, на территории которого расположен ОПО.
В разделе 2 «Признаки опасности объекта и их числовые обозначения» 
и разделе 3 «Класс опасности объекта и его числовое обозначение» в соответствующей правой ячейке отмечаются знаком «V» признаки опасности ОПО и его класс.
В графах 2.1 - 2.6 должны быть отмечены все выявленные при идентификации признаки опасности, то есть это может быть как один признак опасности (если у объекта нет других признаков), так и несколько признаков, например, в случае наличия на объекте опасных веществ и оборудования, работающего под избыточным давлением,  грузоподъемных механизмов. 
 При наличии признака опасности с кодовым обозначением 2.2 знак «V» необходимо поставить  в соответствующей ячейке.
В графах 3.1 - 3.4 отмечается только один класс опасности ОПО согласно требованиям приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (опасному производственному объекту может быть присвоен только один класс опасности).
В пунктах 4.1 - 4.8 ставится отметка в случае отнесения ОПО к объектам, указанным соответственно в пунктах 1 - 9 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В пункте 4.10 ставится отметка при наличии факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в правом поле знаком «V» делается отметка напротив соответствующего фактора(ов)).
В пунктах 5.1 - 5.2 сведений отмечаются виды деятельности, на осуществление которых необходимо получение лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании, или виды деятельности, на осуществление которых у заявителя имеются действующие лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании. При наличии лицензии у организации в соответствующей правой ячейке указываются номер, срок, кем и когда выдана лицензия. 
При регистрации ОПО, сведения о которых отнесены к государственной тайне, 
в сведениях могут быть не заполнены поля, где указываются адрес заявителя и место эксплуатации ОПО.
Раздел 6 «Заявитель» подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных 
в сведениях, характеризующих каждый объект, подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, которая заверяется печатью организации (в случае, если имеется).                                            ______________

Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору  «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов»

Перечень типовых наименований (именных кодов) опасных производственных объектов, присваиваемых по итогам проведения идентификации. Особенности идентификации отдельных опасных производственных объектов
                                                                                                                                        
Номер объекта (цифровой код объекта)	Типовое наименование объекта 
(именной код объекта)
	Признаки опасности	Класс опасности 	Особенности идентификации	
1	2	3	4	5	
1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой промышленности 2,7	
1.1.	Шахта (гидрошахта) угольная, сланцевая 	2.1, 2.2, 2.3, 2.5
	I 	Идентифицируются по признаку ведения горных работ, использования опасных веществ, взрывчатых материалов, оборудования, работающего под избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, стационарных грузоподъемных механизмов.
Объекты, имеющие признаки опасности и расположенные на промплошадке предприятия и (или) в границах горного (земельного) отвода, и технологически связанные с основным производством, отдельно не идентифицируются.
Объекты идентифицируются в границах горного отвода.	
1.2.	Участок обособленного горного капитального строительства		I, II, III, IV 		

1.3.
	Разрез угольный (сланцевый)		II, III, IV 		
1.4.	Фабрика (цех, участок) обогащения, (брикетирования угля, сланца) 	2.1, 2.2, 2.3, 2.5
	II 	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ, оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля,  стационарных грузоподъемных механизмов.
Объекты, имеющие признаки опасности и расположенные на промплошадке предприятия и (или) в границах земельного отвода, и технологически связанные с основным производством, отдельно не идентифицируются.	

Номер объекта (цифровой код объекта)	Типовое наименование объекта
(именной код объекта)
	Признаки опасности	Класс опасности 	Особенности идентификации	
1	2	3	4	5	
2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности7	
2.1 Опасные производственные объекты  добычи и обогащения полезных ископаемых	
2.1.1.	Рудник подземный	2.1, 2.2, 2.3, 2.5      	
I, II 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования опасных веществ, взрывчатых материалов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов, соответствующие технические устройства учитываются в его составе. Объекты идентифицируются в границах горного отвода.	
2.1.2.	Карьер	2.1, 2.2, 2.3, 2.5      	II, III, IV	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования опасных веществ, взрывчатых материалов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов, соответствующие технические устройства учитываются в его составе. Объекты идентифицируются в границах горного отвода.	
2.1.3.	Площадка (фабрика, завод, участок, цех) обогащения сырья 	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	III	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,   соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
2.1.4.	Площадка (фабрика, участок, цех) агломерации (окомкования, производства  металлизированных окатышей и брикетов)	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	III	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
2.1.5.	Участок (площадка) кучного выщелачивания	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	III 	Идентифицируются по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использованию опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе. Объекты идентифицируются в границах горного отвода.	

Номер объекта (цифровой код объекта)	Типовое наименование объекта
(именной код объекта)
	Признаки опасности	Класс опасности 	Особенности идентификации	
1	2	3	4	5	
2.2. Опасные производственные объекты горно-капитального строительства, строительства гидротехнических, подземных, транспортных и специальных сооружений	
2.2.1.	Участок обособленного горно-капитального  (гидротехнического, транспортного, специального)  строительства 	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	I,II, III,IV 	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,   соответствующие технические устройства учитываются в его составе. Объекты идентифицируются в границах горного или земельного отвода.	
3. Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) 
и транспортируются  взрывчатые вещества и материалы, в том числе инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива, а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы	
3.1.	Предприятие (цех, участок, площадка) производства (утилизации) взрывчатых веществ и материалов	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III	Идентифицируются по признаку получения, использования, переработки, образования, хранения, транспортирования и уничтожения взрывчатых веществ и материалов в количествах и границах объекта согласно проектной документации. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.  Стационарные пункты производства (подготовки) взрывчатых веществ, находящиеся в границах горного отвода объекта ведения открытых горных работ, в подземных выработках рудника (шахты), на территории склада взрывчатых материалов идентифицируются в их составе.	
3.2.	Склад взрывчатых материалов                                        	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III	Идентифицируются по признаку хранения, транспортирования взрывчатых веществ и материалов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,   соответствующие технические устройства учитываются в его составе. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной (в случае уменьшения количества хранящихся взрывчатых материалов - паспортной) вместимости склада. Склады взрывчатых материалов, находящиеся в подземных горных выработках рудников (шахт), идентифицируются в их составе.	
3.3.	Полигон (испытательная площадка)   	2.1, 2.3	I, II, III	Идентифицируются по признаку использования, уничтожения и транспортирования взрывчатых материалов. Грузоподъемные механизмы, используемые на объекте, учитываются в его составе. Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов и при стационарных пунктах производства (подготовки) взрывчатых веществ идентифицируются в их составе.	
3.4.	Площадка погрузки - разгрузки взрывчатых материалов             
	2.1, 2.2, 2.3 	I, II, III	Идентифицируются по признаку транспортирования взрывчатых материалов. Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов, находящаяся на территории склада взрывчатых материалов, стационарного пункта производства (подготовки) взрывчатых веществ, в границах горного отвода объекта ведения горных работ (карьера, рудника или шахты), идентифицируется в их составе. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или грузоподъемных механизмов,   соответствующие технические устройства учитываются в его составе.
При необходимости определения количества опасного вещества следует исходить из максимального количества взрывчатых материалов, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте (установленного проектной документацией).	

Номер объекта (цифровой код объекта)	Типовое наименование объекта
(именной код объекта)
	Признаки опасности	Класс опасности 	Особенности идентификации	
1	2	3	4	5	
4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса 	
4.1.	Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата  
	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	II,
 III,
IV
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ, использования взрывчатых материалов, образования опасных веществ, использования оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, стационарных грузоподъемных механизмов, расположенные на лицензионном участке.	
4.2.	Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (наземные объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти, газа) 	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	
I, II, III 
	Идентифицируются по признаку использования, получения, хранения и транспортирования опасных веществ, использования оборудования,  работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, стационарных грузоподъемных механизмов	

Номер объекта (цифровой код объекта)	Типовое наименование объекта
(именной код объекта)
	Признаки опасности	Класс опасности 	Особенности идентификации	
1	2	3	4	5	
4.3.	Платформа стационарная (морская)	2.1, 2.2, 2.3 	
I, II, III
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ, использования взрывчатых материалов, использования, получения, хранения, образования опасных веществ, использования оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов.
	
4.4.  	Площадка  буровой установки  
(плавучая, включая буровые суда)	2.1, 2.2, 2.3			
4.5.	Площадка морского нефтеналивного комплекса	2.1, 2.2	II, III
	Идентифицируется по признаку транспортирования и хранения опасных веществ	
4.6.	Система  подводных морских промысловых (межпромысловых) трубопроводов  месторождения   (участка, площадки)  	2.1	I, II, III 	Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ 	
4.7.	 Шахта нефтяная	2.1, 2.2, 2.3, 2.5	I	Идентифицируется по признаку ведения горных работ, использования опасных веществ, взрывчатых материалов, оборудования, работающего под избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, стационарных грузоподъемных механизмов.
Объекты идентифицируется в границах горного отвода.	

5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта	
5.1.	Участок магистрального трубопровода (газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода, аммиакопровода) 
	2.1, 2.2, 2.3	I, II 	Идентифицируются по признакам хранения, транспортирования опасных веществ, использования  оборудования,  работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа 
(в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов	
5.2.	Участок распределительного трубопровода 11 а					2.1, 2.2, 2.3	I, II		
5.2.	Перевалочная  база (терминал, наливная станция, пункт налива) на другие виды транспорта 	2.1, 2.2, 2.3	I, II 		
5.3	Подземное хранилище газа 	2.1, 2.2, 2.3	I  		
5.4.	Газораспределительные станции	2.1, 2.2	II 	Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ и оборудования,  работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	
5.5	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция	2.1, 2.2.	II, III, IV		
5.6.	Участок морского магистрального трубопровода	2.1, 2.3	I 	Идентифицируется по признакам хранения, транспортирования опасных веществ, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	

6. Опасные производственные объекты химических, а также других взрывопожароопасных и вредных производств	
6.1
	Предприятия (цехи, участки, установки, площадки) химических производств 	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III 	Идентифицируются по признаку получения, использования, переработки, образования, хранения, транспортирования, уничтожения опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей  при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологии производства согласно проектной документации	
6.2	Шламонакопитель (пруд-накопитель, хвостохранилище)
	2.1	I, II, III 	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. 
При использовании (хранении) опасных веществ в количествах характерных для наиболее высокого класса опасности, опасному производственному объекту присваивается класс в зависимости от их объема.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации.	
6.3	Предприятия, (цех, площадка, установка) получения (водорода, ацетилена, кислорода, азота, редких, опасных и вредных газов)
	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III, IV	Идентифицируются по признаку получения, использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа                                     (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов16.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации 	
6.4	Предприятия (цех, площадка складского хозяйства, склад, база)                             	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III	Идентифицируются по признаку получения, использования, переработки, образования, хранения, транспортирования, уничтожения опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов17
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации	
6.5	Специально оборудованные сооружения (площадки) для производства   погрузочно-разгрузочных  операций с примыкающими участками  транспортирования опасных веществ  	2.1, 2.2, 2.3
	III, IV
	Идентифицируется по признакам наличия, кратковременного хранения и транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля,  использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	
6.6	Предприятие, цех, участок, площадка  промывки, пропарки, дегазации, отстоя транспортных средств с примыкающими участками транспортирования опасных веществ 			Идентифицируется по признакам наличия, кратковременного хранения и транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля,  использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	
7.  Опасные производственные объекты нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств	
7.1	Предприятия (цех, участок, установка, площадка) нефтехимических производств 	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III	Идентифицируются по признаку получения, использования, переработки, образования, хранения, транспортирования, уничтожения опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов. При определении количества опасных веществ, следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологическом процессе согласно проектной документации	
7.2	Предприятия (цех, участок, установка, площадка) газоперерабатывающих производств 22	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III		
7.3	Предприятия (цех, участок, установка, площадка) нефтеперерабатывающих производств 22	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III		
7.4	Установка по переработке нефти (газового конденсата, природного газа, нефтешлама, нефтебитумов методом окисления) 22	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III		
7.5	Продуктопровод  	2.1	I, II, III	Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ

8. Опасные производственные объекты – склады нефти и нефтепродуктов	
8.1	Склады нефти и нефтепродуктов  	2.1, 2.2	I, II, III	Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования горючих жидкостей в количестве от 1000 тонн  и более, использования оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из данных указанных в  проектной документации.	
8.2	Группа резервуаров и сливо-наливных устройств	2.1, 2.2	I, II, III	Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования горючих жидкостей в количестве от 1000 тонн и более, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа.	
9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки	
9.1	Склад хлора 	2.1, 2.2	I,II, III, IV 	Идентифицируются по признаку использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа 
(в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля 17.
При определении количества опасных веществ,  следует исходить из проектной документации	
9.2
	Предприятие (цех, участок, площадка) подготовки воды				
9.3	Площадка, участок производства гипохлорита натрия			Идентифицируются по признаку использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. При определении количества опасного вещества гипохлорита натрия следует проводить пересчет на 100% содержание активного хлора в нем.	
 10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности	

10.1

	Предприятие (цех, участок, площадка) холодильного хозяйства   	2.1, 2.2, 	II, III, IV 	Идентифицируются по признаку использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа                                     (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля17.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации.	
10.2	Предприятие (цех, участок, площадка) производства спирта, склада хранения спирта      	2.1, 2.2, 2.3	II, III, IV	Идентифицируются по признаку использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа                                       (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов17
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации.	
10.3
	Предприятие, цех, участок, площадка маслоэкстракционного производства, производства гидрогенизации жиров	2.1, 2.2, 2.3.	II, III, IV 	Идентифицируются по признаку использования, хранения, транспортирования опасных веществ, использования оборудования работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа                                        (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов17.
При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной документации.	

11. Опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления и сжиженных углеводородных газов 	
11.1	Газонаполнительная станция  	2.1, 2.2	II, III 	Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования воспламеняющихся и горючих газов от 1 тонны  и более, а также использования оборудования, работающего под давлением газа.	
11.2	Автогазозаправочная станция газомоторного топлива         		III, IV		
11.3	Установка резервуарная				
11.4	Сеть газораспределения       	2.1
	II, III	Идентифицируется по признаку использования, транспортирования  опасных веществ.	
11.5	Сеть газопотребления  	2.1, 2.2	II, III	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ	

12. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением	
12.1	Предприятие (площадка, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других объектов), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии	2.1, 2.2, 2.3	I, II, III 	Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов, а также использования опасных  веществ	
12.2	Системы теплоснабжения	2.1, 2.2, 2.3	III 	Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов, а также использования опасных  веществ	
12.3	Котельная  	2.1, 2.2, 2.3	III, IV 	Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под  избыточным давлением  более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов, а также использования опасных  веществ	
12.4	Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей	2.1, 2.2, 2.3	III, IV		
12.5	Предприятие (цех, участок, площадка) на котором (-ой) эксплуатируется оборудование, работающее под давлением	2.1, 2.2, 2.3	III, IV 	Идентифицируется предприятия в границах производственной площадки или отдельные объекты предприятия (цехи, участки, площадки) по признакам использования оборудования, работающего под более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля, стационарно установленных грузоподъемные механизмы,   а также использования опасных  веществ,  за исключением случаев указанных в примечании 34	

13. Опасные производственные объекты, где получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов 	
13.1. Опасные производственные объекты получение, транспортирование, использование расплавов черных металлов и их сплавов	
13.1.1	Площадка (цех, участок) доменного
цеха	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.1.2	
Площадка (цех, участок)
мартеновский
	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.1.3	Площадка (цех, участок) 
конвертерный	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV		
13.1.4	Площадка (цех, участок) электросталеплавильный	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV		
13.1.5	Площадка (цех, участок) по производству
проката

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.1.6	Площадка (цех, участок) по производству
труб
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.1.7	Площадка (цех, участок) по выплавке стали
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.2. Получение, транспортирование, использование ферросплавов                                        	
13.2.1	Площадка (цех, участок)
по производству
ферросплавов	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.

	
13.3. Опасные производственные объекты получения, транспортирования, использования расплавов цветных металлов и их сплавов	
13.3.1	Площадка (цех, участок)
алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	

13.3.2	

Площадка (цех, участок)
меди, никеля и кобальта                             	

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

II,III,IV	
Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.3.3	Площадка (цех, участок)
по производству титана	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.3.4	Площадка (цех, участок)
по производству олова
	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.
	
13.3.5	Площадка (цех, участок)
по производству сурьмы	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.3.6	Площадка (цех, участок)
по производству свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.3.7	Площадка (цех, участок)
 по производству благородных 
металлов и их сплавов     	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.3.8	Площадка (цех, участок) по
производству твердых сплавов и тугоплавких металлов             	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.4. Опасные производственные объекты газового хозяйства, газоочистки, продуктов разделения воздуха, коксохимических производств                                     	
13.4.1	
Площадка (цех, участок)
газового хозяйства
	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.4.2	Площадка (цех, участок) газоочистной
установки	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	II,III,IV		
13.4.3	Площадка (цех, участок) по производству коксохимических продуктов и их складирования	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	I,II,III,IV	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	

13.4.4	
Площадка (цех, участок) воздухоразделительная установка

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	
I,II,III,IV	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.5. Опасные производственные объекты  получение, транспортирование, использование черных и цветных металлов 	
13.5.1	Площадка (цех, участок)
Литейный, плавильный	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	I, II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.6. Получение, транспортирование, использование: 	
13.6.1	Площадка (цех, участок)
по производству порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе  (железа, алюминия, магния, олова и других металлов)                       	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку получения, транспортирования, использования расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.7. Гидрометаллургическое производство             	
13.7.1	Площадка (цех, участок) по
производству	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	
13.8. Электролиз    	
13.8.1	Площадка (цех, участок)
электролизный
	
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
	II,III,IV	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ. При  использовании на объекте оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды более 115 0С, грузоподъемных механизмов,  соответствующие технические устройства учитываются в его составе.	

14. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры	
14.1	Предприятие (площадка, цех, участок (его конкретное название), эксплуатирующее подъемные сооружения    	2.3
	III, IV 	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов за исключением случаев указанных в  примечании 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	
14.2	Предприятие, эксплуатирующее канатную дорогу или канатные дороги                                                  
	2.3	III, IV 	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	
14.3	Предприятие, эксплуатирующее фуникулер	2.3	IV 	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	
14.4	Предприятие, эксплуатирующее эскалаторы в метрополитене  (метрополитен)                                       	2.2, 2.3	III, IV 	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов), использования оборудования, работающего под давлением                                                   более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС.	

15. Опасные производственные объекты хранения или переработки растительного сырья 	
15.1	Предприятие, цех, участок, площадка элеватора  мукомольного, крупяного, комбикормового  производства	
2.1,2.2, 2.3, 2.6	III 	
Идентифицируется по признаку хранения или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.                           	
15.2	Предприятие, цех, участок, площадка пищевых и обрабатывающих производств 	2.1,2.2, 2.3, 2.6
	IV 

 Примечания.
 Числовые обозначения:
 - признаки опасности:
2.1  - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, в  количествах  указанных в приложении 2   к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2.2 - использование используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру  их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа. 
2.3  использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры. Самоходные краны, краны-манипуляторы и подъемники (вышки) осуществляют грузоподъемные операции только на специально подготовленных для этих целей площадках, при этом крановые, крано-манипуляторные установки и подъемные установки подъемников (вышек) стационарно закреплены на шасси или раме. В процессе производства работ самоходные краны, краны-манипуляторы и подъемники (вышки), независимо от их возможности перемещения, следует относить к стационарно установленным грузоподъемным механизмам. 

2.4 - получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
2.5. - ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений  полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых;
2.6 - осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.
 - классы опасности:
I класс - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности, установленные в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
II класс - опасные производственные объекты высокой опасности, установленные в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
III  класс - опасные производственные объекты средней опасности, установленные в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
IV класс - опасные производственные объекты низкой опасности, установленные в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору  «Об утверждении Требований 
к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов»
          от «____» ________ 2016 г.

________________________________________________________
(регистрирующий орган)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ХХХ-ХХХХХ
Эксплуатирующая организация:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, адрес (место нахождения) организации, 
идентификационный номер налогоплательщика)

Опасные  производственные объекты,  эксплуатируемые указанной организацией,  зарегистрированы в  государственном  реестре  опасных  производственных  объектов  в соответствии  с  Федеральным  законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:
Полное наименование объекта   	Регистрационный номер  	Дата регистрации 	  Класс опасности	

Дата выдачи: «_____»_______________  20    г.

Руководитель регистрирующего органа ________________________________________________
                   (должность, Ф.И.О., подпись)
М.П.
________________________________________________________
(регистрирующий орган)
_____________________
	Приложение
к свидетельству о регистрации опасных производственных объектов в  государственном  реестре  опасных  производственных  объектов

от «____» _____________ г. № _________________ 

Перечень опасных производственных объектов 
_______________________________________________________________________________________
(наименование    эксплуатирующей  организации)
Полное наименование объекта   	Регистрационный номер  	Дата регистрации 	  Класс опасности	

				

Руководитель регистрирующего органа  ______________________________________
          					       	      (должность, Ф.И.О., подпись)
                                                                                                                             
    М.П.		

______________________

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору  «Об утверждении Требований 
к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов»
 от «____» ________ 2016 г.

Перечень регистрирующих органов, осуществляющих ведение соответствующих разделов государственного реестра опасных производственных объектов, 
и их индексы в государственном реестре

№ 
п/п	Индекс	Наименование регистрирующего органа	
1.	А	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору                                                    	
2.	В	Министерство обороны Российской Федерации                         	
3.	И	Федеральная служба исполнения наказаний                           	
4.	К	Служба внешней разведки Российской Федерации                      	
5.	М	Федеральная служба безопасности Российской Федерации              	
6.	Н	Федеральная служба охраны Российской Федерации                    	
7.	Т	Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации                                                       	
8.	Ц	Федеральное агентство специального строительства Российской Федерации                      	
9.	Р	Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»	
10.	Я	Совет министров Республики Крым	
11.	С	Правительство Севастополя	
12.	Д	Войсковая часть 2515